Метод ручного формирования.

При этом методе стеклоармирующий материал вручную пропитывается смолой при помощи кисти или валиков. Затем пропитанный стеклоровинг укладывается в форму, где он прикатывается прикаточными валиками. Прикатка осуществляется с целью удаления из ламината воздушных включений и равномерного распределения смолы по всему объему. Отверждение ламината происходит при обычной комнатной температуре, после чего изделие извлекается из формы и подвергается мехобработке (обрезка облоя, высверливание отверстий и т.д. )

Элементы конструкции формы и изделия при формовании ручной укладкой:

1 - форма 
2 - разделительная пленка 
3 - наружный смоляной слой 
4 - стекловолокно 
5 - ручной валик 
6 - смола в смеси с катализатором 

Суть метода изготовления стеклопластика контактным формованием состоит в следующем: на подготовленную определённым способом оснастку (матрицу) наносится защитно-декоративный слой - гелькоут. Методика нанесения гелькоута - вручную кистью . Гелькоут формирует наружную поверхность будущего изделия из стеклопластика. Используется гелькоут белого цвета . Кроме того, гелькоут предохраняет изделие из стеклопластика от пагубного влияния ультрафиолета, химически активных сред, воздействия воды. 

После высыхания гелькоута происходит изготовление стеклопластика (формовка изделия из стеклопластика). Вначале в матрицу укладывается предварительно раскроенный стеклянный материал: стеклоткань.
При формовании ручной укладкой применяют стекловолокно в виде ровинговой ткани. 

Смолу и катализатор  предварительно смешивают в какой-нибудь емкости, затем, при помощи мягкого валика или кисти,  стеклоткань пропитывается связующим - смесью полиэфирная смола и отвердитель. В общепринятом смысле, стеклопластик - это композитный материал, состоящий из следующей смеси: полиэфирная смола, отвердитель, стеклоткань.

Последний этап - прикатка еще не отвержденного стеклопластика (ламината) жестким валиком для удаления пузырьков воздуха из него. После отверждения стеклопластика, готовое изделие из стеклопластика извлекается из формы и подвергается механообработке: обрезка облоя - излишков стеклопластика или отвержденной полиэфирной смолы по краям изделия; высверливание отверстий и т. д. 

Метод формования ручной укладкой, основанный на использовании заранее подготовленных  тканей, обеспечивает высокую однородность продукции по прочности и возможность контроля показателей.